Title: C:\Users\goughbrian\Documents\PRODUCT FOLDERS-----------------\INSTALLATION DETAILS - Master Files\Perception Collection\PC Hor
Author: goughbrian

r

TRIM	DIM  A	USAGE
^1  ^1/2"	ZC225	7 / 8 "	FLUSH MOUNT
^A	ZC228	^1  ^3/8"	^W/O.5" ^STANDOFF

1 1/2"

^.    .^·  .^1
. .,
.•       I
. .. · 1
..   ,
• I

^.    ^.·   ^.1	SUBSTRATE
. . ,
^••      ^I	SPECIFIED UNDERLA YMENT (X)
. .. · 1
^..   ^..,.	BUTYL FLASHING TAPE (MAS.O25BF)
. _,

1/8" THK HORSESHOE SHIM (SHIM.125)
^. ^.,	OR EQUIVALENT - SEE NOTE 1
• I

Z-METAL
• _. • _.,I
_.    _.·   _. _1	TRIM  FASTENER   OR  RIVET
_.  _.,	AT 12" O.C. MAXIMUM
.• I
_. _..   _· _1	SILL FLASHING (V)
. . I.
ALTERNATE WALL MATERIALS
.    _.·   _.1
.  . ,
••       I
. .. ·  1
 	    		1/4' GAP
t

1. SHIM USED FOR MOISTURE CONTROL (DRAINAGE) IN FLUSH MOUNT APP LICATIONS.
(X) - NOT BY AEP SPAN
(V) - DIMENSIONS VARY BASED ON PROJECT CONDITIONS

I...

PERCEPTION COLLECTION
HORIZONTAL INSTALL.
L

SILL

PCH-06 _

)
REV. 6/20/17