r	

1 1/2"
1 1/2"

1 1/2"

ZC224

.  -I
.   I
. .·. 1
••      I
. -    1
-   I
:-r
.  -    1
••      I

.   I
-   1
.    .·  .1

•   I
•-I

-   1
..       I
. . ·. 1
•   I
. -1

<1
A	<1
.   '  <1	A  <I.	A -
A
. <1

A	_. <1

1. SHIM USED FOR MOISTURE CONTROL (DRAINAGE) IN FLUSH MOUNT APPLICATIONS.
(X) - NOT BY AEP SPAN	

A

_<1		

<1	

A

.. 4	

 	
t	

1"	

4"

1 7 /8"
1/2"
135

DF024

SUBSTRATE

SPECIFIED UNDERLA YMENT  (X) BUTYL FLASHING TAPE (MAS . 025BF)
1/8"   THK  HORSESHOE  SHIM ( SHIM.125) OR EQUIVALENT. SEE NOTE 1

Z-METAL (ZC224)

TRIM FASTENER OR RIVET AT 12 " O. C. MAXIMUM

SILL FLASHING (DF024)

p

PRESTIGE SERIES PANELS ARE INSTALLED FROM EAVE TO GROUND.		

I...	PRESTIGE SERIES
HORIZONTAL INSTALL.
d 		
BASE	
		PSH-04	

.)	
REV. 6/20/17